[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW BGP`

BGP-4モジュールのグローバル設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp

    BGP router ID ................. 10.10.10.2
    Cluster ID .................... Not defined
    Local autonomous system ....... 65020
    Confederation ID .............. 0
    Local preference .............. 100 (default)
    Multi exit descriminator ...... -
    EBGP route preference ......... 170 (default)
    IBGP route preference ......... 170 (default)
    Route table route map ......... -
    Auto soft reconfiguration ..... Disabled

    Number of peers
      Defined ..................... 2
      Established ................. 2

    BGP route table
      Iteration ................... 12
      Number of routes ............ 10
      Route table memory .......... 2596

    BGP route flap damping ........ DISABLED

表 1
BGP router ID | BGPルーターID
Local autonomous system | 所属するASの番号
Confederation ID | 所属するASコンフェデレーション番号
Local preference | LOCAL_PREF属性のデフォルト値
Multi exit descriminator | MULTI_EXIT_DESC属性のデフォルト値
EBGP route preference | E-BGP経由で学習した経路に与える（ルーティングテーブル内での）優先度
IBGP route preference | I-BGP経由で学習した経路に与える（ルーティングテーブル内での）優先度
Route table route map | BGP経由で学習した経路をルーティングテーブルに登録する際に適用するルートマップ名
Number of peers | BGPピア数
Defined | 設定済みピア数（ADD BGP PEERコマンドで設定されたもの）
Established | セッション確立済みのピア数
BGP route table | BGP経路表に関する情報
Iteration | 経路表更新回数
Number of routes | 経路エントリー数
Route table memory | BGP経路表に使用しているメモリー量

関連コマンド

SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP IMPORT
SHOW BGP NETWORK
SHOW BGP PEER
SHOW BGP ROUTE

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H