[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ROUTEMAP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW IP ROUTEMAP[=routemap]`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）

ルートマップの情報を表示する。

パラメーター

ROUTEMAP: ルートマップ名。省略時はすべてのルートマップが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip routemap
    IP route Maps

    Map Name
      Entry       Action
          Clauses
    ------------------------------------------------------------
    color_slow_path
      1           Include
             set   Community   1000 Add=no
    ------------------------------------------------------------
    add_myasn_twice
      1           Include
           match   Community   1 Exact=no
             set   AS-path     65010 65010
    ------------------------------------------------------------

表 1
Map name | ルートマップ名
Entry | エントリー番号
Action | エントリーのアクション
Clauses | SET節、MATCH節の設定内容。MATCH節はマッチング条件。SET節はマッチした経路エントリーに対する属性設定の内容

関連コマンド

ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP ROUTEMAP
SET IP ROUTEMAP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H