[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET VLAN BRIDGE

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`SET VLAN={vlan-name|1..4094} BRIDGE [DEVICELIMIT={NONE|1..250}] [AGEINGTIMER={NONE|0..1000000}]`

vlan-name: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

VLANのブリッジに関する設定を変更する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

DEVICELIMIT: VLANパラメーターで指定したVLANからWANへ、ブリッジフレームを送出可能な最大端末数を制限する。NONEを設定した場合は制限なし。デフォルトはNONE(制限なし)。

AGEINGTIMER: 使用されていないMACアドレスエントリーが削除されるまでの時間を指定。NONEを指定した場合は時間制限はなし。本パラメーターはDEVICELIMIT設定時のみ有効。デフォルトはNONE(制限なし)。

関連コマンド

ADD VLAN BRIDGE
DELETE VLAN BRIDGE
SHOW VLAN BRIDGE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H