[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ROUTE MULTICAST

カテゴリー：IPマルチキャスト / 一般コマンド

`SHOW IP ROUTE MULTICAST`

IPマルチキャスト経路表を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip route multicast

    Source Subnet    Group            Prot       Uptime  InPort               Expire
       Outports
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.2.10     239.1.1.1        DVMRP          11  eth0                    140
       vlan1(1-2)
    192.168.1.10     239.1.1.2        DVMRP          14  vlan1                   140
       eth0

表 1
Source | マルチキャストパケットの始点IPアドレス
Group | マルチキャストパケットの終点アドレス。クラスDのマルチキャストグループアドレス
Prot | 本エントリーのソースとなったマルチキャストルーティングプロトコル
Uptime | エントリー登録後の経過時間（秒）
InPort | マルチキャストツリーの上流（受信）インターフェース
Expire | エントリーの残り有効期限（秒）
OutPorts | マルチキャストツリーの下流（送信）インターフェース（VLANインターフェースの場合、カッコ内は送信スイッチポート）

関連コマンド

SHOW DVMRP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H