[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LOG QUEUE

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SHOW LOG QUEUE`

ログメッセージキュー内のメッセージに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show log queue

     Queue  RAM Messages    NVS Messages    Type
     ------------------------------------------------------------------------------
     01     0000/0100       0000/0000       Syslog
     02     0003/0100       0000/0000       Router
     TE     0007/0200       0000/0000       Memory
     ------------------------------------------------------------------------------

    Outstanding SRLP Messages (Sent but not acknowledged)

      OD#  Message ID    Last Attempt  Attempts      Delay
     ------------------------------------------------------------
      02            1           979             1             1
      02            2           979             1             1
      02            3           979             1             1
     ------------------------------------------------------------

表 1
Queue | ログ出力ID（1〜20）またはTE（TEMPORARY）
RAM Messages | 現在RAM上に保存されているメッセージ数/RAM上に保存可能な最大メッセージ数
Type | メッセージの最終的な送信先。Memory、Port、Router、Syslogのいずれか
OD# | ログ出力ID
Message ID | メッセージID
Last Attempt | 最後にメッセージ送信を試みた時刻。深夜0時からの経過分数
Attempts | メッセージの送信試行回数
Delay | 前回の送信試行から次の送信までの間隔（分）

関連コマンド

SHOW LOG
SHOW LOG OUTPUT
SHOW LOG STATUS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H