## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  154 CUGサービスを利用した拠点間のPIM-SMによるIPマルチキャストルーティング（L2TP）
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=BOTH
ADD L2TP PASSWORD=l2tpB
ADD L2TP CALL=remote1 REMOTE=remote1 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpA
ADD L2TP CALL=remote3 REMOTE=remote3 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.3 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpC
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB@cug PASSWORD=cugpasswdB LQR=OFF ECHO=ON
CREATE PPP=11 OVER=TNL-remote1 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF
CREATE PPP=13 OVER=TNL-remote3 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP INT=ppp11 IP=172.16.1.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp13 IP=172.16.3.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=172.16.0.3 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP RIP INT=ppp11 SEND=rip2 RECEIVE=rip2
ADD IP RIP INT=ppp13 SEND=rip2 RECEIVE=rip2
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INT=ppp11
ENABLE IP IGMP INT=ppp13
ENABLE IP IGMP INT=vlan1
ENABLE PIM
ADD PIM INT=ppp11 MODE=SPARSE
ADD PIM INT=ppp13 MODE=SPARSE
ADD PIM INT=vlan1 MODE=SPARSE
ADD PIM BSRCANDIDATE
ADD PIM RPCANDIDATE GROUP=224.1.2.0 MASK=255.255.255.0
