## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  104 L2TPによるリモートアクセス型VPN（LNS/LAC）
##  ルーターA（LAC）のコンフィグ

ENABLE L2TP
ENA L2TP SERVER=LAC
ADD L2TP USER=REMOTE ACTION=DATABASE PASS=Password! IP=200.100.11.10
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY IPREQUEST=ON
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF USERNAME="user@ispA" PASSWORD="isppasswdA" LQR=OFF ECHO=ON
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF AUTHENTICATION=CHAP
ADD PPP ACSERVICE=REMOTE TEMPLATE=1 ACINTERFACE=vlan1 MAXSESSION=2
ENABLE PPP ACCESSCONCENTRATOR
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTE
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
