[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VRRP MONITOREDINTERFACE

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`DELETE VRRP=vr-identifier MONITOREDINTERFACE=interface`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
interface: インターフェース名

バーチャルルーターから監視対象インターフェースを削除する。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

MONITOREDINTERFACE: 監視対象インターフェース。通常は外部接続用のWANインターフェースを指定する。

関連コマンド

ADD VRRP MONITOREDINTERFACE
CREATE VRRP
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H