[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE ISDN CALL

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`ACTIVATE ISDN CALL=call-name`

call-name: コール名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ISDNコールを起動し発呼する。

パラメーター

CALL: ISDNコール名。ADD ISDN CALLコマンドのUSERパラメーターがATTACH（デフォルト）に設定されている場合は、あらかじめISDNコール上にPPPインターフェースを作成しておく必要がある。

例

``■ ISDNコール定義「isp」を使って手動発呼する。
`ACTIVATE ISDN CALL=isp`

関連コマンド

ADD ISDN CALL
DEACTIVATE ISDN CALL
DELETE ISDN CALL
DISABLE ISDN CALL
ENABLE ISDN CALL
SHOW ISDN CALL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H