[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS COUNTERS

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS COUNTERS POLICY[=qos-list] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]
SHOW SQOS COUNTERS TRAFFICCLASS[={tc-list|DEFAULT|SYSTEM}] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]
SHOW SQOS COUNTERS CLASSIFIER[=rule-list] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]`

qos-list: QoSポリシー番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
interface: インターフェース名
tc-list: トラフィッククラス番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

QoS機能の統計カウンターを表示する。

パラメーター

POLICY: QoSポリシーごとの統計情報を表示する。QoSポリシー番号を指定したときは、指定したポリシーの統計情報だけが表示される。番号を指定しなかったときは、すべてのポリシーの統計情報が表示される。

DIRECTION: QoSの適用対象となるトラフィックの向き。IN（入力）、OUT（出力）、TUNNEL（トンネル）から選択する。これにより表示する情報を絞り込むことができる。

INTERFACE: QoSが適用されているインターフェース。これにより表示する情報を絞り込むことができる。

TRAFFICCLASS: トラフィッククラスごとの統計情報を表示する。トラフィッククラス番号を指定したときは、指定したトラフィッククラスの統計情報だけが表示される。番号を指定しなかったときは、すべてのトラフィッククラスの統計情報が表示される。

CLASSIFIER: クラシファイアごとの統計情報を表示する。クラシファイア番号を指定したときは、指定したクラシファイアの統計情報だけが表示される。番号を指定しなかったときは、すべてのクラシファイアの統計情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos counters policy
    Policy 2: (Interface=ppp0 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)... 8268                     (Bytes).. 8649842
        Dropped (Packets).. 0                        (Bytes).. 0
      Meter Counters
        Meter.............. 0
        BWC 1 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 2 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 3 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0

    Policy 1: (Interface=swi0 Direction=Ingress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)... 3280                     (Bytes).. 4418129
        Dropped (Packets).. 0                        (Bytes).. 0
      Meter Counters
        Meter.............. 0
        BWC 1 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 2 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 3 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0

    Policy 3: (Interface=ppp1 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)... 0                        (Bytes).. 0
        Dropped (Packets).. 0                        (Bytes).. 0
      Meter Counters
        Meter.............. 0
        BWC 1 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 2 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0
        BWC 3 (Packets).... 0                        (Bytes).. 0

    Manager > show sqos counters trafficclass
    Traffic Class 0: (Interface=ppp0 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)........................ 6291          (Bytes).. 8597113
        Dropped (Packets)....................... 299           (Bytes).. 410279
        Classifiers............................. 1
      Queue Counters
        Current Queue Length (Packets).......... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Sec) (Packets)... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Min) (Packets)... 1             (Bytes).. 1377
        Avg Queue Length (Last Hour) (Packets).. 0             (Bytes).. 0
        Avg Latency (microseconds).............. 4
      Meter Counters
        Meter................................... 0
        BWC 1 (Packets)......................... 3900          (Bytes).. 5312381
        BWC 2 (Packets)......................... 766           (Bytes).. 1051836
        BWC 3 (Packets)......................... 1924          (Bytes).. 2643175

    Traffic Class 10: (Interface=ppp0 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)........................ 6354          (Bytes).. 8620918
        Dropped (Packets)....................... 0             (Bytes).. 0
        Classifiers............................. 1,2
      Queue Counters
        Current Queue Length (Packets).......... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Sec) (Packets)... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Min) (Packets)... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Hour) (Packets).. 0             (Bytes).. 0
        Avg Latency (microseconds).............. 55396

    Traffic Class 11: (Interface=ppp0 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Packets Processed
        Passed (Packets)........................ 106           (Bytes).. 1418
        Dropped (Packets)....................... 0             (Bytes).. 0
        Classifiers............................. 3
      Queue Counters
        Current Queue Length (Packets).......... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Sec) (Packets)... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Min) (Packets)... 0             (Bytes).. 0
        Avg Queue Length (Last Hour) (Packets).. 0             (Bytes).. 0
        Avg Latency (microseconds).............. 4

    Manager > show sqos counters classifier
    Classifier 1: (Interface=ppp0 TC=0 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Hit Counters
        Packets Matched.. 6590
        Bytes Matched.... 9007392

    Classifier 2: (Interface=ppp0 TC=10 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Hit Counters
        Packets Matched.. 6
        Bytes Matched.... 300

    Classifier 3: (Interface=ppp0 TC=11 Direction=Egress)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Hit Counters
        Packets Matched.. 106
        Bytes Matched.... 1418

表 1：POLICYカウンター
Policy | ポリシー番号
Interface | インターフェース
Direction | 対象トラフィックの方向。Ingress（入力）、Egress（出力）のいずれか
Packet Processedセクション | ポリシーによって処理されたパケットの情報が表示される
Passed | 本ポリシーを通過したパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
Dropped | 本ポリシーで破棄されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
Meter Countersセクション | 本ポリシーのメーターによって処理されたパケットの情報が表示される
Meter | メーター番号
BWC 1 | 帯域クラス1に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 2 | 帯域クラス2に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 3 | 帯域クラス3に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）

表 2：TRAFFICCLASSカウンター
Traffic Class | トラフィッククラス番号
Interface | インターフェース
Direction | 対象トラフィックの方向。Ingress（入力）、Egress（出力）のいずれか
Packet Processedセクション | トラフィッククラスによって処理されたパケットの情報が表示される
Passed | 本トラフィッククラスを通過したパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
Dropped | 本トラフィッククラスで破棄されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
Classifiers | 本トラフィッククラスに割り当てられているクラシファイアの一覧
Queue Countersセクション | 本トラフィッククラスのキューに関する情報が表示される
Current Queue Length | 現在のキュー長。パケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）で表示される
Avg Queue Length (Last Sec) | 過去1秒間の平均キュー長。パケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）で表示される
Avg Queue Length (Last Min) | 過去1分間の平均キュー長。パケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）で表示される
Avg Queue Length (Last Hour) | 過去1時間の平均キュー長。パケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）で表示される
Avg Latency (microseconds) | キューにおける平均遅延（滞留）時間（マイクロ秒）。破棄されたパケットは含まない
Meter Countersセクション | 本トラフィッククラスのメーターによって処理されたパケットの情報が表示される
Meter | メーター番号
BWC 1 | 帯域クラス1に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 2 | 帯域クラス2に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 3 | 帯域クラス3に分類されたパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
RED Curve Countersセクション | 本トラフィッククラスのREDカーブセットによって処理されたパケットの情報が表示される
Red Curve | REDカーブセット番号
BWC 1 Dropped | REDによって破棄された帯域クラス1のパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 2 Dropped | REDによって破棄された帯域クラス2のパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）
BWC 3 Dropped | REDによって破棄された帯域クラス3のパケット数（Packets欄）とバイト数（Bytes欄）

表 3：CLASSIFIERカウンター
Classifier | クラシファイア番号
Interface | インターフェース
TC | 本クラシファイアが割り当てられているトラフィッククラスの番号
Direction | 対象トラフィックの方向。Ingress（入力）、Egress（出力）のいずれか
Hit Countersセクション | 本クラシファイアにマッチしたパケットの情報が表示される
Packets Matched | 本クラシファイアにマッチしたパケット数
Bytes Matched | 本クラシファイアにマッチしたバイト数

関連コマンド

RESET SQOS COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H