## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  79 パスワード認証によるSecure Shell（SSHv1）基本設定
##  ルーターBのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY USER=user@ispB PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=12.34.56.78 MASK=255.255.255.255
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=RSA LENGTH=1024 DESCRIPTION="HOST KEY"
# CREATE ENCO KEY=2 TYPE=RSA LENGTH=768 DESCRIPTION="SERVER KEY"
ENABLE SSH SERVER HOSTKEY=1 SERVERKEY=2
ADD USER=mgr PASSWORD=sshmgrpass PRIVILEGE=MANAGER
ADD SSH USER=mgr PASSWORD=sshmgrpass
