[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH PORT

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SET SWITCH PORT={port-list|ALL} SPEED={AUTONEGOTIATE|10MHALF|10MFULL|100MHALF|100MFULL} [BCLIMIT={NONE|limit}] [MCLIMIT={NONE|limit}] [DLFLIMIT={NONE|limit}] [DESCRIPTION=string] [IGMPFILTER={NONE|filter-id}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
limit: 受信レート上限値（128kbpsまたは256kbps）
string: 文字列（1〜47文字）
filter-id: フィルター番号（1〜99）。

スイッチポートの設定を変更する。

パラメーター

PORT: ポート番号

SPEED: スイッチポートの通信速度とデュプレックスモードを設定する。デフォルトはAUTONEGOTIATE（オートネゴシエーション）

BCLIMIT: ブロードキャストパケットの受信レート上限値（Kbps）。128の倍数でないときは、最も近い128の倍数に切り上げられる。NONEまたは0を指定した場合は、制限なしとなる。デフォルトはNONE。

MCLIMIT: マルチキャストパケットの受信レート上限値（Kbps）。128の倍数でないときは、最も近い128の倍数に切り上げられる。NONEまたは0を指定した場合は、制限なしとなる。デフォルトはNONE。

DLFLIMIT: 未学習ユニキャストパケットの受信レート上限値（Kbps）。128の倍数でないときは、最も近い128の倍数に切り上げられる。NONEまたは0を指定した場合は、制限なしとなる。デフォルトはNONE。

DESCRIPTION: ポート名称。SHOW SWITCH PORTコマンドで表示されるメモ的な文字列

IGMPFILTER: 該当スイッチポートに適用するIGMPフィルターの番号（1〜99）。適用を解除するときはNONEを指定する。デフォルトはNONE。

表 1：SPEEDパラメーターの設定
AUTONEGOTIATE | オートネゴシエーション
10MHALF | 10M Half Duplex固定
10MFULL | 10M Full Duplex固定
100MHALF | 100M Half Duplex固定
100MFULL | 100M Full Duplex固定

例

``■ ポート2と3を100M Full-Duplex固定にする。
`SET SWITCH PORT=2,3 SPEED=100MFULL`

備考・注意事項

BCLIMIT、MCLIMIT、DLFLIMITパラメーターは必ず次の3つの組み合わせのどれかで指定しなくてはならない。(1) BCLIMITのみ (2) BCLIMITとMCLIMIT (3) BCLIMITとMCLIMITとDLFLIMIT。また、(2) (3) のときは、すべてに同じ値を指定する必要がある。
スイッチポートはMDI/MDI-X自動認識がつねに有効。通信モードの設定には依存しない。

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DISABLE SWITCH PORT
ENABLE SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H