[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP ICMPREPLYMSG

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`ENABLE IP ICMPREPLYMSG[={ALL|NETUNREACHABLE|HOSTUNREACHABLE|REDIRECT}]`

指定したICMPメッセージを送信するようにする。デフォルトではすべて送信する。

パラメーター

ICMPREPLYMSG: 送信するメッセージタイプを指定する。指定できるのは、NETUNREACHABLE（Network Unreachable）、HOSTUNREACHABLE（Host Unreachable）、REDIRECT（Redirect）の3種類のみ。ALLを指定した場合は、前記の3種類すべてが対象となる。

関連コマンド

DISABLE IP ICMPREPLYMSG
SHOW IP ICMPREPLYMSG

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H