＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #74

# OSPF ASBR（AS境界ルーター）設定例

異なるルーティングドメインの境界に位置するルーターをAS境界ルーター（ASBR）と呼びます。ここでは、OSPFドメインとRIPドメインの境界に位置するASBRの設定例を示します。

ここでは、次のようなネットワーク構成を例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
役割 | OSPF IR | OSPF ASBR | 非OSPFルーター
WAN側（eth0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24 | −
LAN側（vlan1）IPアドレス(1) | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24 | 192.168.30.1/24
LAN側（eth0）IPアドレス(2) | − | − | 192.168.20.2/24

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. WAN側（eth0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. OSPFのバックボーンエリア（0.0.0.0）を作成します。

   `ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓`
5. バックボーンエリアに所属するIPアドレスの範囲を設定します。

   `ADD OSPF RANGE=192.168.100.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
   ADD OSPF RANGE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
   `
6. バックボーンエリアに所属するルーターインターフェースを設定します。

   `ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓
   ADD OSPF INT=eth0 AREA=0.0.0.0 ↓
   `
7. OSPFを有効にします。

   `ENABLE OSPF ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定し、RIPを有効にします。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP RIP INT=vlan1 ↓
   `
3. WAN側（eth0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. OSPFのバックボーンエリア（0.0.0.0）を作成します。

   `ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓`
5. バックボーンエリアに所属するIPアドレスの範囲を設定します。

   `ADD OSPF RANGE=192.168.100.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓`
6. バックボーンエリアに所属するルーターインターフェースを設定します。

   `ADD OSPF INT=eth0 AREA=0.0.0.0 ↓`
7. ASBRルーターの設定をします。

   `SET OSPF RIP=BOTH ASEXTERNAL=ON ↓`
8. OSPFを有効にします。

   `ENABLE OSPF ↓`
9. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターCの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. もう一方のインターフェース（eth0）にIPアドレスを設定し、RIPを有効にします。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.20.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP RIP INT=eth0 ↓
   `
4. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=192.168.100.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=eth0 AREA=0.0.0.0 ↓ ENABLE OSPF ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP RIP INT=vlan1 ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=192.168.100.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=eth0 AREA=0.0.0.0 ↓ SET OSPF RIP=BOTH ASEXTERNAL=ON ↓ ENABLE OSPF ↓`

ルーターCのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.20.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP RIP INT=eth0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #74

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）