[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS POLICY

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS POLICY[={qos-list|ALL}] [{FULL|SUMMARY|TREE}] [SHOWUNUSED={YES|NO}]`

qos-list: QoSポリシー番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

QoSポリシーの設定内容を表示する。

パラメーター

POLICY: QoSポリシー番号。番号を1つだけ指定した場合は、該当ポリシーの詳細な内容が表示される（FULLオプションと同じ）。番号を複数指定するか、キーワードALLを指定するか、番号を省略するかした場合は、該当ポリシーの内容が簡潔に一覧表示される（SUMMARYオプションと同じ。ただし、別途FULLオプションを指定した場合は詳細表示、TREEを指定した場合は階層表示となる）。

FULL: QoSポリシーの内容を詳細に表示させたいときに指定する。

SUMMARY: QoSポリシーの内容を簡潔に表示させたいときに指定する。

TREE: QoSポリシーの階層構造（ポリシー、トラフィッククラス、クラシファイア）を表示させたいときに指定する。

SHOWUNUSED: 詳細表示のとき、値の設定されていないパラメーターまで表示するかどうか。YESを指定した場合は、値の設定されていないパラメーターも表示される。NOを指定した場合および本パラメーターを指定しなかった場合は、値の設定されていないパラメーターは表示されない。省略時はNO。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos policy

                  DSCP   Virt    Wt
    Id     Mtr    Map    BW      Schd   Interfaces
    -----------------------------------------------------------------------------
       1                 64kbp   WRR    swi0
                         s
       2                 1.      WRR    ppp0
                         5Mbps
       3                         WRR    ppp1

    Manager > show sqos policy=2
    Id............................... 2
        Pause Time................... 10
        Virtual BW................... 1.5Mbps
        Weight Scheduler............. WRR
        Default Traffic Class........ 1000
        System Traffic Weight........ 20
        Traffic Classes.............. 10 11 12(121 122) 1000*
        Interfaces (out)............. ppp0

    Manager > show sqos policy tree

                    Actual                          Virt
    Tree            Scheduler   Priority   Weight   BW      Classifiers
    -----------------------------------------------------------------------------
    1               PQ                              64kbp
                                                    s
      1             FIFO               1            512kb
                                                    ps
      2             FIFO               1            128kb
                                                    ps

    2               PQ                              1.
                                                    5Mbps
      11            FIFO              15            128kb   3
                                                    ps
      10            FIFO               1            512kb   1,2
                                                    ps
      12            FIFO               0            128kb   4
                                                    ps
      13*           FIFO                        0   128kb
                                                    ps

    3               PQ
      20            WRR                1
        201         FIFO                       80
        202         FIFO                       20

表 1：SUMMARY表示
Id | QoSポリシー番号
Mtr | このポリシーが使用しているメーター
DSCP Map | このポリシーが使用するDSCPMAP
Virt BW | 本ポリシーの仮想帯域
Wt Schd | WEIGHTが設定されている下位トラフィッククラス間の優先制御方式。WRR（Weighted Round Robin）、DWRR（Deficit Weighted Round Robin）のいずれか
Interfaces | 本ポリシーが適用されているインターフェース

表 2：FULL表示
Id | QoSポリシー番号
Meter | このポリシーが使用しているメーター
Description | QoSポリシーのメモ
Pause Time | 帯域クラス3のパケットの出力を停止する時間（秒）
Pause Action | 帯域クラス3のパケットの出力を停止したときに実行する通知処理。LOG（ログ記録）、TRAP（SNMPトラップ送信）、BOTH（ログ記録とSNMPトラップ送信）、NONE（何もしない）のいずれか
Remark DSCP | DSCP値と帯域クラスに対するリマーキングの設定。0〜63（固定値によるDSCP値書き換え）、USEDSCPMAP（DSCPMAPによるDSCP値、帯域クラス書き換え）、NONE（書き換えを行わない）のいずれか
Remark VLAN Priority | 802.1pユーザープライオリティー値に対するリマーキングの設定。0〜7（固定値による802.1pユーザープライオリティー値書き換え）、NONE（書き換えを行わない）のいずれか
Drop BW Class 3 | 帯域クラス3のパケットに対する処理。DROP（破棄）、PAUSE（出力一時停止）、NONE（何もしない）のいずれか
Virtual BW | 本ポリシーの仮想帯域
Weight Scheduler | WEIGHTが設定されている下位トラフィッククラス間の優先制御方式。WRR（Weighted Round Robin）、DWRR（Deficit Weighted Round Robin）のいずれか
DSCP Map | このポリシーが使用するDSCPMAP
Default Traffic Class | デフォルトトラフィッククラスの番号。NONEは暗黙のデフォルトトラフィッククラスを使用していることを示す
System Traffic Weight | 暗黙のシステムトラフィッククラスに割り当てる重み付きラウンドロビン（WRR/DWRR）の重み付け値（WEIGHT）
Ignore Pre-NAT Information | NAT前のIPアドレスを無視するかどうか
Traffic Classes | 本ポリシー配下のトラフィッククラス。カッコ内は直前のトラフィッククラスの子クラスを表す。また「*」はデフォルトトラフィッククラスを示す
Interfaces (in) | 本ポリシーが入力ポリシー（INPOLICY）として適用されているインターフェース
Interfaces (out) | 本ポリシーが出力ポリシー（OUTPOLICY）として適用されているインターフェース
Interfaces (tunnel) | 本ポリシーが入力ポリシー（TUNNELPOLICY）として適用されているインターフェース

表 3：TREE表示
Tree | QoSポリシー、トラフィッククラスの階層構造が表示される。一番左側はQoSポリシー番号、残りはトラフィッククラス番号。
Actual Scheduler | 下位トラフィッククラス間の優先制御方式（出力順序の決定方式）。PQ（Priority Queueing）、WRR（Weighted Round Robin）、DWRR（Deficit Weighted Round Robin）、FIFO（First In First Out）の組み合わせで表示される
Priority | 絶対優先方式（PQ）の優先制御における優先度
Weight | 重み付きラウンドロビン方式（WRR/DWRR）の優先制御における重み付け値
Virt BW | QoSポリシー、トラフィッククラスの仮想帯域
Classifiers | 末端トラフィッククラスに割り当てられているクラシファイア

関連コマンド

CREATE SQOS POLICY
SET SQOS POLICY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H