[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTEMAP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH ASPATH=1..99
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH COMMUNITY=1..99 [EXACT={NO|YES}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET ASPATH={1..65534[,...]}
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET COMMUNITY={INTERNET|NOEXPORT|NOADVERTISE|1..4294967295}[,...] [ADD={NO|YES}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET LOCALPREF=0..4294967295
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET MED=0..4294967295
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET ORIGIN={IGP|EGP|INCOMPLETE}`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）

ルートマップのエントリーを変更する。

パラメーター

ROUTEMAP: ルートマップ名

ENTRY: ルートマップ内におけるエントリーの位置

ACTION: ルートマップエントリーにマッチした場合のアクション（INCLUDE、EXCLUDE）。INCLUDEの場合はSET節の処理に進む。EXCLUDEの場合は該当経路の処理を行わない（破棄 ＝ 通知しない、受信しない、など）。デフォルトはINCLUDE

MATCH ASPATH: ASパスフィルター番号。AS_PATH属性の値によってマッチを行う場合に指定する。

MATCH COMMUNITY: コミュニティーフィルター番号。COMMUNITIES属性の値によってマッチを行う場合に指定する。

SET ASPATH: ASパス。MATCH節にマッチした経路エントリーのAS_PATH属性の末尾に指定したASパス値を追加する。ASパスは、AS番号をカンマ区切りで並べることによって指定する。AS番号は最大10個まで指定可能。

SET COMMUNITY: コミュニティーリスト。MATCH節にマッチした経路エントリーのCOMMUNITIES属性に指定したコミュニティー値をセットする。コミュニティー値かWell-knownコミュニティーを示すキーワードをカンマ区切りで列挙する。

EXACT: コミュニティーフィルターとのマッチングを完全一致で行うかどうか。NO（デフォルト）は部分一致。YESは完全一致。MATCH COMMUNITYパラメーターを指定した場合のみ有効。

ADD: SET COMMUNITYパラメーターを指定した場合、既存のCOMMUNITIES属性を置き換えるか、既存の属性に追加するかを指定する。NO（デフォルト）はCOMMUNITIES属性を置き換える。YESを指定した場合は、既存のCOMMUNITIES属性値にSET COMMUNITYパラメーターで指定した値を追加する。

SET LOCALPREF: マッチした経路エントリーのLOCAL_PREF属性に指定した値をセットする。

SET MED: マッチした経路エントリーのMULTI_EXIT_DISCRIMINATOR属性に指定した値をセットする。

SET ORIGIN: マッチした経路エントリーのORIGIN属性に指定した値をセットする。

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP ROUTEMAP
SET BGP PEER
SHOW IP ROUTEMAP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H