[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET GRE

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`SET GRE=gre-number ENTRY=entry-id [SOURCE=ipadd] [SMASK=ipadd] [DESTINATION=ipadd] [DMASK=ipadd] [TARGET=ipadd]
SET GRE=gre-number ENTRY=entry-id [INTERFACE=interface] [TARGET=ipadd]`

gre-number: GREフィルター番号（1〜100）
entry-id: エントリー番号（1〜）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

GREフィルターの設定を変更する。

パラメーター

GRE: GREフィルター番号

ENTRY: GREフィルター内のエントリー番号

INTERFACE: トンネリング対象パケットの受信IPインターフェース。INTERFACEを指定した場合、指定したインターフェースで受信したIPパケットはすべてトンネリングの対象となる。SOURCE、SMASK、DESTINATION、DMASKとは同時に指定できない。

SOURCE: トンネリング対象パケットの始点IPアドレス。SMASKと組み合わせて範囲指定が可能。

SMASK: SOURCEに対するネットマスク。

DESTINATION: トンネリング対象パケットの終点IPアドレス。DMASKと組み合わせて範囲指定が可能。

DMASK: DESTINATIONに対するネットマスク。

TARGET: GREパケットの送信先アドレス。トンネルの終点となる対向ルーターのIPアドレスを指定する。本パラメーターに指定するアドレスは、ADD GRE TUNNELコマンドのREMOTEパラメーターに指定したものでなくてはならない。

関連コマンド

DELETE GRE
SET IP INTERFACE
SHOW GRE

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H