[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD PIM6 BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM

`ADD PIM6 BSRCANDIDATE [SCOPE={SITE|GLOBAL|ALL}] [PREFERENCE=0..255]`

PIM-SMのC-BSR（ブートストラップルーター候補）として動作するよう設定する。
BSR（Bootstrap Router）は、PIM-SMマルチキャストネットワーク上のマルチキャストグループ一覧と、各グループのC-RP（ランデブーポイント候補）の一覧を収集・保持・広告する役割を持つルーター。ネットワーク上に複数のC-BSRが存在する場合は、もっとも大きな優先度（Preference）を持つルーターがBSRに選出される。

パラメーター

SCOPE: マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）。デフォルトはALL。

PREFERENCE: BSR優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。デフォルトは1。

例

``■ PIM-SMネットワークにおけるブートストラップルーターとして動作するよう設定する。
`ADD PIM6 BSRCANDIDATE`

関連コマンド

DELETE PIM6 BSRCANDIDATE
ENABLE PIM6
SET PIM6
SET PIM6 BSRCANDIDATE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H