[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRI STATE

カテゴリー：インターフェース / BRIインターフェース

`SHOW BRI[=bri-interface] STATE`

bri-interface: BRIインターフェース番号

BRIインターフェースの状態を表示する。

パラメーター

BRI: BRIインターフェース番号。省略時はすべてのBRIインターフェースが対象になる。

入力・出力・画面例

    Manager > show bri state

    State for BRI instance 0:

    Interface type ..... TE
    State .............. Deactivated
    Rx INFO ............ INFO 0
    Tx INFO ............ INFO 0
    Activate request ... no
    Activated .......... no
    Synchronised ....... no
    Activation mode .... normal
    Mode ............... ISDN
    ISDN slots ......... B1, B2
    D channel class .... low
    B1 channel user .... none
    B2 channel user .... none
    B1, B2 aggregated .. no
    Rx multiframing .... no

表 1
Interface type | インターフェース種別。TE（端末装置）かNT（網終端装置）
State | レイヤー1の状態。別表を参照
Rx INFO | 受信INFO信号。NTから受信しているINFO信号の種別。通信時はINFO 4を受信する
Tx INFO | 送信INFO信号。NTに対して送信しているINFO信号の種別。通信時はINFO 3を送信する
Activate request | 上位層からの起動要求を処理中かどうか
Activated | S/Tバスが起動状態にあるかどうか
Synchronised | NTとの同期がとれているかどうか
Activation mode | インターフェースの起動モード。normal（ISDNモード）かalways（常時起動モード）
Mode | インターフェースの動作モード。ISDN（ISDNモード）かTDM（専用線モード）
ISDN slots | ISDN用タイムスロット
TDM slots | TDM用タイムスロット
D channel class | 現在のDチャンネル優先度クラス。Dチャンネルフレームごとに異なる
B1/B2 channel user | B1、B2チャンネルを使用している上位モジュール名
B1, B2 aggregated | Bチャンネルアグリゲーションを使用しているかどうか
Rx multiframing | NTからのデータストリーム中にマルチフレームを検出したかどうか
Transceiver mask | S/Tトランシーバーチップのマスクリビジョン（一部の機種でのみ表示）

表 2：BRI S/Tインターフェースのレイヤー1状態一覧
Inactive | 非活性状態。電源が供給されていない。この状態が表示されることはない
Sensing | センシング状態。電源投入後の初期状態で、S/Tトランシーバーが受信信号の種別を判別する前の状態
Deactivated | 停止状態。トランシーバーがNTからINFO 0信号を受信している（何も信号を受信していない）状態
Awaiting Signal | 信号待ち状態。トランシーバーが起動要求を受信し、INFO 1信号を送出して応答を待っている状態
Identifying Input | 入力識別状態。NTから最初の信号を受信したが、どのINFO信号であるかは判別できていない状態
Synchronized | 同期状態。NTからINFO 2信号を受信し、NTとの同期が取れた状態
Activated | 起動状態。通常の通信状態。トランシーバーがNTからINFO 4信号を受信している状態
Lost framing | フレーム同期はずれ状態。NTとのフレーム同期がとれなくなった状態。

関連コマンド

SHOW BRI CONFIGURATION
SHOW BRI COUNTER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H