[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP NAT

カテゴリー：IP / レンジNAT

`DELETE IP NAT IP=ipadd MASK=ipadd GBLINTERFACE=interface [GBLMASK=ipadd] [GBLPORT={port|port-name}] [PORT={port|port-name}] [PROTOCOL={protocol|ALL|GRE|ICMP|OSPF|SA|TCP|UDP}]
DELETE IP NAT IP=ipadd GBLIP=ipadd [MASK=ipadd] [GBLMASK=ipadd] [GBLPORT={port|port-name}] [PORT={port|port-name}] [PROTOCOL={protocol|ALL|GRE|ICMP|OSPF|SA|TCP|UDP}]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
port-name: サービス名
protocol: IPプロトコル番号（0〜255）

IP NAT（レンジNAT）の変換ルールを削除する。
最初の構文はインターフェースNAT（インターフェース指定のダイナミックENAT）設定を解除するときのもの。2番目の構文はその他のNAT設定を解除するためのもの。

パラメーター

IP: プライベートIPアドレス。MASKと組み合わせて範囲指定が可能。

MASK: プライベートIPアドレスの範囲を指定するためのマスク値

GBLINTERFACE: グローバルIPアドレスを持つインターフェース

GBLMASK: グローバルIPアドレスの範囲を指定するためのマスク値

GBLPORT: スタティックENATにおけるグローバル側ポート番号またはサービス名

PORT: スタティックENATにおけるプライベートホストのポート番号またはサービス名

PROTOCOL: スタティックENATにおけるIPプロトコル指定。TCPかUDPを指定した場合は、PORTの指定も必要。

GBLIP: グローバルIPアドレス。GBLMASKと組み合わせて範囲指定が可能

関連コマンド

ADD IP NAT
DISABLE IP NAT
ENABLE IP NAT
SHOW IP NAT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H