[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 ND

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索

`SET IPV6 ND INTERFACE=interface [DUPTRANS=1..16] [HOP=1..255] [LIFE=0|4..9000] [MAXAINT=4..1800] [MCONF={YES|NO}] [MINAINT=3..1350] [MTU=1280..65535] [OCONF={YES|NO}] [REACH=0..3600000] [RETRANS=0..4294967295]`

interface: インターフェース名

近隣探索プロトコルの動作を規定する各種パラメーター（タイマーなど）を変更する。
各パラメーターはインターフェースごとに設定する。パラメーターは、指定インターフェースから送信する近隣要請（NS）、ルーター通知（RA）メッセージに反映される。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名

DUPTRANS: 仮のリンクローカルアドレスに対する重複検出（DAD）用近隣要請（NS）パケット送信回数（DupAddrDetectTransmits）。省略時は1

HOP: ルーター通知（RA）のCur Hop Limitフィールドに設定する値（AdvCurHopLimit）。省略時は255

LIFE: ルーター通知（RA）のRouter Lifetimeフィールドに設定する値（AdvDefaultLifetime）。単位は秒。有効な値は0またはMAXAINT〜9000。0はデフォルトルーターにはならないことを示す。省略時は1800

MAXAINT: 定期的なルーター通知（RA）の最大送信間隔（MaxRtrAdvInterval）。単位は秒。省略時は600

MCONF: ルーター通知（RA）のMフラグ（Managed address configurationフラグ）を立てるかどうか（AdvManagedFlag）。YESはフラグを立てる。NOはフラグを立てない。省略時はNO

MINAINT: 定期的なルーター通知（RA）の最小送信間隔（MinRtrAdvInterval）。単位は秒。省略時は200

MTU: ルーター通知（RA）のMTUオプションで通知するリンクMTU（AdvLinkMTU）。省略時は0（通知しない）

OCONF: ルーター通知（RA）のOフラグ（Other stateful configurationフラグ）を立てるかどうか（AdvOtherConfigFlag）。YESはフラグを立てる。NOはフラグを立てない。省略時はNO

REACH: ルーター通知（RA）のReachable Timeフィールドに設定する値（AdvReachableTime）。単位はミリ秒。省略時は0（未指定）

RETRANS: 本製品が送信するルーター通知（RA）のRetrans Timerフィールドに設定する値（AdvRetransTimer）。この値は近隣要請（NS）メッセージの送出間隔を指定するもので、単位はミリ秒。省略時は0（特に指定しないことを示す）

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
CREATE IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6
SHOW IPV6 NDCONFIG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H