＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #155

# PPPoE AC 基本設定（IPアドレス動的割り当て）

PPPoE 経由でリモートユーザーからのPPPoE接続を受け入れるAccess Concentratorの設定例です。この例では、IPアドレスプール機能を使用し、IPアドレスプールの中から使用されていないアドレスを動的に割り当てます。

ここでは、アクセスしてきたユーザーに IPアドレスを動的に割り当てる設定例を示します。
PPPoE 接続時に PPP インターフェースを動的生成するため、PPP テンプレート機能を使用しています。

表 1：ルーターAの基本設定
| ルーターA
AC Service Name | ISP-1
AC インターフェース | VLAN1
PPP 認証方式 | CHAP
LAN側(eth0)IPアドレス | 192.168.10.1/24
IPアドレスプール名 | SIMTY
IPアドレスプールの範囲 | 100.100.10.1〜100.100.10.127

ルーターAには、下記の PPP ユーザーを登録します。

表 2：リモートユーザーの PPP ユーザー名とパスワード
PPPユーザー名 | AAA | BBB | CCC
PPPパスワード | PasswordA | PasswordB | PasswordC

1. リモートユーザーの PPP ユーザー名とパスワードを登録します (認証するときのパスワード)。また、コマンドラインへのログインは許可しません。

   `ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓
   ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓
   ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO ↓
   `
2. PPP テンプレートを作成します。これは動的に作成する PPP インターフェースの仕様を定義するものです。
   本設定では、CHAP 認証を使用し、IP アドレスプール「SIMTY」を使用するように設定します。

   `CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF IPPOOL="SIMTY" AUTHENTICATION=CHAP ↓
   `
3. Access Concentrator に関する設定を行います。
   AC サービス名、PPP 受信インターフェース、PPP 最大接続数を登録します。また、動的に作成された PPPインターフェースに対しては、PPP テンプレート「1」を適用します。

   `ADD PPP ACSERVICE=ISP-1 TEMPLATE=1 ACINTERFACE=vlan1 MAXSESSION=3 ↓
   `
4. Access Concentrator モジュールを有効にします。

   `ENABLE PPP ACCESSCONCENTRATOR ↓
   `
5. IP モジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓
   `
6. LAN 側(eth0)インターフェースに IP アドレスを設定します。

   `ADD IP INTERFACE=eth0 ip=192.168.10.1 ↓
   `
7. IP アドレスプール「SIMTY」を作成し、ユーザーに割り当てるアドレス範囲を設定します。

   `CREATE IP POOL="SIMTY" IP=100.100.10.1-100.100.10.127 ↓
   `
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #155

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）