[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP HELPER

カテゴリー：IP / UDPブロードキャストヘルパー

`ADD IP HELPER DESTINATION=ipadd INTERFACE=interface PORT={port|port-name}`

ipadd: IPアドレス
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
port: UDPポート番号（1〜65535）
port-name: サービス名

UDPブロードキャストパケットの転送先を設定する。32個まで設定可能。

パラメーター

DESTINATION: UDPパケットの転送先IPアドレス。ユニキャスト、ブロードキャストともに指定可能

INTERFACE: UDPブロードキャストを監視するIPインターフェース。このインターフェースで受信したUDPブロードキャストのうち、終点ポートがPORTで指定された値と一致したものを、DESTINATIONに転送する。

PORT: 転送対象のUDPポート番号、または、あらかじめ定義されているUDPサービス名（別表を参照）を指定する

表 1：定義済みのUDPサービス名
サービス名 | UDPポート番号
DNS | 53
NTまたはNETBIOS | 137と138
TACACS | 49
TIME | 37
TFTP | 69

例

``■ vlan1側で受信したNetBIOSブロードキャスト（終点UDPポート=137-138）を、ドメインコントローラー192.168.30.8に転送する。
`ENABLE IP HELPER
ADD IP HELPER DESTINATION=192.168.30.8 INT=vlan1 PORT=NETBIOS
` ■ vlan1側で受信したNetBIOSブロードキャストをeth0側（192.168.10.0/24）に再ブロードキャストする。
`ENABLE IP HELPER
ADD IP HELPER DESTINATION=192.168.10.255 INT=vlan1 PORT=NETBIOS`

備考・注意事項

DESTINATIONパラメーターでリモートのブロードキャストアドレス（直接接続されていないサブネットのブロードキャストアドレス）を指定した場合、相手ルーターのディレクティドブロードキャストフィルターでパケットが破棄される可能性があることに注意。

関連コマンド

DELETE IP HELPER
DISABLE IP HELPER
ENABLE IP HELPER
SHOW IP HELPER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H