[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET Q931

カテゴリー：ISDN / Q.931

`RESET Q931=interface [CALL={q931-call-id|ALL}]`

interface: BRI、PRIインターフェース名（bri0、pri0など）またはスロット型インターフェース番号（0、1、2...）
q931-call-id: Q.931コール番号

Q.931インターフェースまたは呼をリセットする（通常の呼切断手順は用いない）。

パラメーター

Q931: BRIまたはPRIインターフェース名

CALL: リセットする呼のQ.931コールインデックス番号。SHOW Q931コマンドのCALLオプションで表示されるIndexの値を指定する（SHOW ISDN CALLコマンドで表示されるIndexではないので注意）。本パラメーターを指定した場合は、呼が使用しているチャンネルの初期設定（RESTARTメッセージ）を網に要求する。ALLを指定した場合は、アクティブな呼すべてをリセットする。CALLパラメーターを指定しなかった場合は、インターフェース全体をリセットする。

関連コマンド

SET Q931
SHOW Q931

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H