## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  126 BGP-4：ASコンフェデレーション
##  ルーターCのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.130.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=eth1 IP=192.168.120.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65022
SET BGP CONFEDERATIONID=65020
ADD BGP PEER=192.168.130.2 REMOTEAS=65022 NEXTHOPSELF=YES
ADD BGP PEER=192.168.120.1 REMOTEAS=65021 NEXTHOPSELF=YES
ADD BGP CONFEDERATIONPEER=65021
ADD BGP IMPORT=STATIC
ENABLE BGP PEER=192.168.130.2
ENABLE BGP PEER=192.168.120.1
