[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE RSVP DEBUG

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`ENABLE RSVP DEBUG={ALL|EVENT|PACKET|RESV|STATE} [INTERFACE={interface|DYNAMIC}]`

interface: IPインターフェース名（pppXのみ（PPPoEは除く））

RSVPモジュールのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

DEBUG: 有効にするデバッグオプションを指定する。ALLを指定した場合はすべてのデバッグを有効にする。EVENT（RSVPイベント）、PACKET（RSVPメッセージのパケットトレース）、RESV（帯域予約の確立、解放など）、STATE（RSVP制御ブロック）は、それぞれ各オプションのデバッグを有効にする。

INTERFACE: IPインターフェース名。指定した場合、該当インターフェースにおけるデバッグのみが有効になる。DYNAMICを指定した場合は、これ以降に作成されたダイナミックインターフェースでのデバッグが有効になる。省略時はすべてのインターフェースでのデバッグが有効になる。PPPインターフェース（PPPoEを除く）のみサポート。

入力・出力・画面例

    Manager > enable rsvp debug=event

    Info (176003): Operation successful.

    Manager > 3923.906 Pkt Rx RAW Path On: eth0  From: 192.168.10.200  To: 192.168.2
    0.50
    3923.906 Path State Added, Session: 192.168.20.50:1041 TCP, Sender: 192.168.10.2
    00:23
    3923.906 Pkt Tx RAW Path On: ppp0  From: 192.168.10.200  To: 192.168.20.50

    Manager > enable rsvp debug=packet int=eth0

    Info (176003): Operation successful.

    Manager > 4320.393 Pkt Rx RAW Path On: ppp0  From: 192.168.20.50  To: 192.168.10
    .200

    4320.393 Pkt Rx RAW Resv On: eth0  From: 0.0.0.0  To: 192.168.10.1
      Common Header: TTL: 63  Length: 104
        Session .......... Dest: 192.168.10.200  Protocol: 6  Port: 23  Flags: 0x00
        Hop .............. IP Address: 192.168.10.1  LIH: 0x00010000
        Time ............. Refresh Period: 30000ms
        Confirm: IP Address 192.168.10.1
        Style ............ FF
        Flow Spec ........ [cl,4000,200,4000,100,2000]
        Filter Spec ...... IP Address: 192.168.20.50  Port: 1042
    4320.393 Pkt Tx RAW Resv On: ppp0  From: 192.168.10.1  To: 192.168.20.1

    Manager > enable rsvp debug=resv int=eth0

    Info (176003): Operation successful.

    Manager > 3609.348 Resv: Flow added on eth0, Session: 192.168.10.200:23 TCP
    3609.348 Resv: Filt Spec added on eth0. Session: 192.168.10.200:23 TCP

    Manager > 3652.424 Resv: Flow added on ppp0, Session: 192.168.20.50:1040 TCP
    3652.424 Resv: Filt Spec added on ppp0. Session: 192.168.20.50:1040 TCP

    Manager > 3726.575 Resv: Flow removed from ppp0, Session: 192.168.20.50:1040 TCP
    3726.575 Resv: Filt Spec changed on ppp0. Session: 192.168.20.50:1040 TCP

    Manager > enable rsvp debug=state

    Info (176003): Operation successful.

    Manager >
    4652.080 Path State Added, Session: 192.168.10.200:23 TCP, Sender: 192.168.20.50
    :1043
              In Interface ..... ppp0
              Out Interface(s).. eth0
              Previous Hop...... IP Address: 192.168.20.1  LIH: 0x00020000  UDP: Yes
              Timer ............ 30000ms
              TSpec ............ [t,4000,200,4000,100,2000]
              AD Spec .......... [a ]

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE RSVP DEBUG
SHOW RSVP

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H