[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BUFFER

カテゴリー：運用・管理 / システム

`SHOW BUFFER`

搭載メモリー、空きメモリーなどの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show buffer

      Memory ( DRAM ) .......... 65536 kB
      Free Memory .............. 77 %
      Free fast buffers ........ 0
      Total fast buffers ....... 0
      Free buffers ............. 25094
      Total buffers ............ 26668
      Buffer level 3 ........... 125   (don't process input frames)
      Buffer level 2 ........... 250   (don't do monitor or command output)
      Buffer level 1 ........... 500   (don't buffer up log messages)
      Buffer level 0 ........... 1500  (warning via snmp trap)

表 1
Memory ( DRAM ) | 実装されているDRAMメモリーの総容量
Free Memory | DRAMメモリーの空き（%）
Free fast buffer | 未使用の高速メモリーバッファー数。この値が0であっても、通常のメモリーバッファー（Free buffers）が空いていれば問題ない
Total fast buffer | 高速メモリーバッファーの総数。高速メモリーバッファーは、DRAM上の特定領域に確保されたバッファーで、他の領域に確保されたバッファーよりも高速なアクセスが可能。ロードされたリリースファイルやパッチファイルの大きさによって、高速メモリーバッファーの総数は変動する。また、高速メモリーバッファーを使用できない機種もある（その場合、Total fast bufferは0となる）
Free buffers | 未使用のメモリーバッファー数
Total Free buffers | メモリーバッファーの総数
Buffer level n | 未使用のメモリーバッファー数が、各レベルで指定した数以下になると、カッコ内に表示されている処理を停止する

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H