## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  11 ISDNによるLAN型インターネット接続
##  ルーターのコンフィグ

ADD ISDN CALL=ISP NUMBER=0312345678 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-ISP IDLE=ON LQR=OFF
ADD PPP=0 OVER=ISDN-ISP TYPE=DEMAND
SET PPP=0 USER=ispuser PASSWORD=isppasswd
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE FIREWALL
CREATE FIREWALL POLICY=net
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACHABLE
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 ACTION=DENY INT=vlan1 PROTO=UDP PORT=137-139
