[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET WANLB ABD

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SET WANLB ABD [RESOLUTION=200..5000] [UPDATEINTERVAL=1..1440] [DECREASETHRESHOLD=0..75] [TRAFFIC={TOTAL|INBOUND|OUTBOUND}]`

WANロードバランスにおける速度測定機能（ABD：adaptive bandwidth detection）に関する設定を行う。この機能による実測値により、負荷分散の優先度を自動設定することができる。

パラメーター

RESOLUTION: スループットの測定間隔をミリ秒で指定する。デフォルトは1000

UPDATEINTERVAL: 負荷分散の優先度（WEIGHT値）の更新間隔を分で指定する。デフォルトは60

DECREASETHRESHOLD: スループット減少時に負荷分散の優先度（WEIGHT値）の更新するためのしきい値を指定する。0を指定すると、優先度（WEIGHT値）の低減を行わない。デフォルトは50

TRAFFIC: スループット測定対象とするトラフィックの種類。INBOUND：受信トラフィック。OUTBOUND：送信トラフィック。TOTAL：送信・受信の両方。デフォルトはTOTAL。

備考・注意事項

本機能を利用するには、あらかじめADD WANLB RESOURCEコマンドのWEIGHTパラメーターでPERFECTAUTOMATICの指定が必要。

関連コマンド

ENABLE WANLB
SHOW WANLB

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H