[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`SET VRRP=vr-identifier [ADINTERVAL=1..255] [ADVERTISEMENTS={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [AUTHENTICATION={NONE|PLAINTEXT}] [PASSWORD=password] [PREEMPT={ON|OFF}] [PRIORITY=1..254] [ADOPTVRIP={ON|OFF}]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
password: パスワード（1〜8文字。大文字小文字を区別する）

バーチャルルーターの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID。

ADINTERVAL: Advertisementパケットの送信間隔（秒）。デフォルトは1秒。

ADVERTISEMENTS: マスタールーターがAdvertisementパケットを送信するかどうかを設定する。デフォルトはON（送信する）。設定状況はSHOW VRRPコマンドで確認可能。OFFに設定してAdrvertisementパケットの送信を停止すると、バックアップルーターもマスタールーターとなり、予期せぬ動作の原因になるため注意。

AUTHENTICATION: VRRPパケットの認証方式。NONE（認証なし）かPLAINTEXT（簡易パスワード）のどちらかを指定する。PLAINTEXTを選択した場合は、PASSWORDパラメーターでパスワードを指定する。デフォルトはNONE。

PASSWORD: パスワード。8文字以内の任意の文字列を指定する。AUTHENTICATIONパラメーターにPLAINTEXTを指定した場合の必須パラメーター。

PREEMPT: プリエンプトモード。マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合に、優先度の高い方がマスターに移行するかどうか。ONなら移行、OFFなら移行しない。例外として、優先マスタールーター（バーチャルIPアドレスを実際に保有しているルーター。優先度は最高の255）は、プリエンプトモードのオン・オフに関係なく、稼働している限り常にマスターになる。

PRIORITY: 優先度（1〜254）。大きいほど優先度が高い。255は優先マスタールーター用に予約されているため指定できない。優先マスタールーターの場合、優先度は自動的に255となり、このパラメーターの値は無効となる。その他のルーターの場合のデフォルト値は100。

ADOPTVRIP: マスタールーターとして動作しているとき、バーチャルIPアドレスを実インターフェースのIPアドレスとして所有しているかどうかに関係なく、バーチャルIPアドレス宛てのPing（ICMP Echo）、Telnet/SSHアクセス、SNMP要求、DNSリレー要求に応答するかどうか。デフォルトはOFF。

備考・注意事項

同一VRIDのバーチャルルーターを持つすべてのルーターで同じ設定にすること。

関連コマンド

ADD VRRP
CREATE VRRP
DELETE VRRP
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H