[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BGP BACKOFF

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`ENABLE BGP BACKOFF`

空きメモリー不足時のBGP-4のバックオフ（一時停止）動作を有効にする。デフォルトは無効（最初にピアが追加されたとき自動で有効になる）。

関連コマンド

DISABLE BGP BACKOFF
SET BGP BACKOFF
SHOW BGP BACKOFF

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H