[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`SET IP ARP=ipadd INTERFACE=interface {DLCI=dlci|ETHERNET=macadd [PORT=port-num]}`

ipadd: IPアドレス
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
dlci: DLCI（0〜1023）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-num: スイッチポート番号（1〜）

スタティックARPエントリーの内容を変更する。

パラメーター

ARP: IPアドレス

INTERFACE: IPインターフェース

DLCI: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

ETHERNET: Ethernet物理（MAC）アドレス

PORT: スイッチポート番号。INTERFACEにVLANを指定した場合のみ有効。

例

``■ IPアドレス192.168.100.20のホストのARPエントリーを修正する。
`SET IP ARP=192.168.100.20 INTERFACE=eth0 ETHERNET=00-00-F4-FE-DC-BA`

関連コマンド

ADD IP ARP
DELETE IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H