[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE FRAMERELAY DEBUG

カテゴリー：フレームリレー / フレームリレーインターフェース

`ENABLE FRAMERELAY=fr-interface DEBUG={ALL|CLLMPKT|LMISTATE|LMIPKT|UTILISATION} [ASYN=asyn-number]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
asyn-number: 非同期ポート番号（0）

フレームリレーインターフェースのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DEBUG: デバッグモード。デバッグ対象の機能カテゴリーを指定する。ALLはすべてのデバッグを示す。ほかに、CLLMPKT（受信したCLLMパケットの表示）、LMISTATE（LMIパケット受信によるLMIの状態変化を表示）、LMIPKT（送受信したLMIパケットを表示）、UTILISATION（DLCごと、およびインターフェース全体の帯域使用率（毎秒））がある。

ASYN: デバッグ情報を出力する非同期ポート番号。デフォルトではコマンドを実行した端末に出力される。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY
DISABLE FRAMERELAY DEBUG
DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H