[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD LOG OUTPUT

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`ADD LOG OUTPUT={TEMPORARY|output-id} [FILTER=entry-id] [ACTION={PROCESS|IGNORE}] [ALL] [DATE=[op]date] [DEVICE=[op]device] [FILE=[op]filename] [MASK=ipadd] [MSGTEXT=[op]string] [MODULE=[op]module-id] [ORIGIN=ipadd] [REFERENCE=[op]string] [SEVERITY=[op]severity] [SOURCELINE=[op]line-num] [SUBTYPE=[op]subtype-id] [TIME=[op]time] [TYPE=[op]type-id]`

output-id: ログ出力ID（1〜20）
entry-id: エントリー番号（1〜）
op: 比較演算子（「<」（小さい）、「>」（大きい）、「!」（等しくない）、「」（等しい）、「%」（以下の文字列を含む））
date: 日付（dd-mmm-yyyyの形式。ddは日（1〜31）、mmmは月（英語月名の頭3文字。例：APR）、yyyyは西暦年）
device: デバイス番号
filename: ファイル名（1〜12文字）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
string: 文字列
module-id: モジュール名またはモジュール番号（0〜255）
severity: ログレベル（0〜7）
line-num: 行番号（1〜）
subtype-id: ログメッセージのサブタイプ名またはID
time: 時刻（hh:mm:ssの形式。hhは時（0〜23）、mmは分（0〜59）、ssは秒（0〜59））
type-id: ログメッセージのタイプ名またはID

ログ出力先にメッセージフィルターのエントリーを追加し、出力するログメッセージの条件を指定する。
CREATE LOG OUTPUTコマンドで出力先を定義しただけでは、ログメッセージは出力されない。本コマンドで出力するメッセージの条件を指定する必要がある。

パラメーター

OUTPUT: ログ出力先ID。1〜20の任意の番号か、特殊なキーワード「TEMPORARY」（RAM）を指定する。

FILTER: メッセージフィルターのエントリー番号。省略時は、エントリーリストの末尾に追加される。

ACTION: フィルターアクション。このエントリーにマッチしたメッセージを処理（PROCESS）するか、無視（IGNORE）するかを指定。省略時はPROCESS。

ALL: すべてのメッセージにマッチさせたいときに指定する。他の条件と同時に指定することはできない。

DATE: メッセージの日付。省略時はすべての日付にマッチする。

DEVICE: デバイス番号。省略時はすべてのデバイスにマッチする。

FILE: 該当モジュールのソースプログラムファイル名（例：logmain.c）。ソースファイル名は、SHOW LOGコマンドにFULLオプションを付けたときに表示される。省略時はすべてのファイル名にマッチする。

MASK: ネットマスク。メッセージの生成元IPアドレスを示すORIGINパラメーターと組み合わせて使用する。省略時は255.255.255.255（単一ホスト）。

MSGTEXT: メッセージ本文と比較する文字列。省略時はすべてのメッセージにマッチする。スペースを含む文字列を指定する場合は、比較演算子も含めて文字列を「”」（ダブルクォーテーション)で囲む。

MODULE: モジュール番号またはモジュール名。省略時はすべてのモジュールにマッチする。

ORIGIN: ログ生成元のIPアドレス。MASKパラメーターと組み合わせて範囲指定が可能。デフォルトではすべてのIPアドレスにマッチする。

REFERENCE: メッセージ中の参考情報。省略時はすべてにマッチする。

SEVERITY: メッセージのログレベル。省略時はすべてのログレベルにマッチする。

SOURCELINE: メッセージを生成したソースプログラムファイルの行番号。省略時はすべての行にマッチする。

SUBTYPE: メッセージのサブタイプ名またはサブタイプ番号。省略時はすべてのサブタイプにマッチする。

TIME: メッセージの時刻。省略時はすべての時刻にマッチする。

TYPE: メッセージのタイプ名またはサブタイプ番号。省略時はすべてのサブタイプにマッチする。

例

``■ ファイアウォールのログだけを出力するフィルターエントリーを、ログ出力先定義「3」に追加する。
`ADD LOG OUTPUT=3 MODULE=FIREWALL
` ■ ログレベル6以上のメッセージだけを出力するフィルターエントリーを、ログ出力先定義「4」に追加する。
`ADD LOG OUTPUT=4 SEVERITY=>6`

関連コマンド

CREATE LOG OUTPUT
DELETE LOG OUTPUT
SET LOG OUTPUT
SHOW LOG OUTPUT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H