## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  157 IGMPプロキシー機能設定
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INTERFACE=vlan1 IP=192.168.200.254
ADD IP INTERFACE=eth0 IP=192.168.100.254
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE=eth0
ENABLE IP IGMP INTERFACE=vlan1
ENABLE DVMRP
ADD DVMRP INTERFACE=eth0
ADD DVMRP INTERFACE=vlan1
