＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #68

# DHCPサーバー

PCなどにIPアドレスなどのIP設定パラメーターを提供するDHCPサーバー機能の基本設定です。この例ではIPまでの設定がすんでいるものと仮定して、DHCPサーバーの設定だけを解説しています。

DHCPサーバーは、クライアントの要求に対して、あらかじめプールされたIPアドレスの中から使用されていないアドレスを選び、一定期間クライアントに割り当てます。また、サブネットマスクやデフォルトルート、ネームサーバーアドレスなど、同一サブネット内で共通に用いられるパラメーターをサーバー側で管理し、クライアントに提供することもできます。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。IPの設定までは終わっているものと仮定しています。

表 1
DHCPポリシー名 | subnet10
使用期限 | 7200（秒）
サブネットマスク | 255.255.255.0
デフォルトルート | 192.168.10.1
DNSサーバーのIPアドレス | 192.168.10.253, 192.168.10.254
DHCPレンジ名 | ip10
DHCPレンジの開始IPアドレス | 192.168.10.16
提供するIPアドレス数 | 32個

DHCPサーバー設定

ここでは、DHCPサーバーの設定部分だけを示します。

1. DHCP機能を有効にします。

   `ENABLE DHCP ↓`
2. DHCPポリシー「subnet10」を作成します。また、IPアドレスの使用期限を7200秒（2時間）に設定します。

   `CREATE DHCP POLICY="subnet10" LEASETIME=7200 ↓`
3. クライアントに提供する各種情報を設定します。

   `ADD DHCP POLICY="subnet10" SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.253,192.168.10.254 ↓`

   > Note - DNSサーバーアドレスを複数設定するときは、IPアドレスをカンマで区切って列挙します。このとき、カンマの前後にスペースを入れないよう注意してください。

4. クライアントに提供するIPアドレスの範囲を指定します。ここでは、192.168.10.16〜192.168.10.47の32アドレスを動的割り当て用に確保します。

   `CREATE DHCP RANGE="ip10" POLICY="subnet10" IP=192.168.10.16 NUMBER=32 PROBE=ARP ↓`

メモ

■ DHCPの設定内容を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP ↓`

■ DHCPポリシーの情報を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP POLICY ↓`

■ DHCPレンジ（割り当て用アドレスプール）の設定内容を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP RANGE ↓`

■ DHCPクライアントの一覧は次のコマンドで確認できます。

`SHOW DHCP CLIENT ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #68

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）