## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  194 IPsecルートテンプレート＋OSPFを使用したセンター機器冗長構成
##  ルーターCのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASSWORD=PasswordS PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY USER=userC@isp PASS=isppasswdC LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON IPREQUEST=ON
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTE
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROU=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ADD IP DNS INT=ppp0
ENABLE IP DNSRELAY
ENABLE FIREWALL
CREATE FIREWALL POLICY=net
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=UNREACH,PING
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP PO=500 IP=0.0.0.0 GBLPO=500 GBLIP=0.0.0.0
ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.10.1-192.168.10.254 ENCAP=IPSEC
ADD FIREWALL POLICY=net RU=3 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.10.1-192.168.10.254
SET FIREWALL POLICY=net RU=3 REMOTEIP=172.16.0.1-172.16.3.254
ADD FIREWALL POLICY=net RU=4 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.10.1-192.168.10.254
SET FIREWALL POLICY=net RU=4 REMOTEIP=192.168.20.1-192.168.20.254
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENE VALUE="secret-ac"
# CREATE ENCO KEY=2 TYPE=GENE VALUE="secret-bc"
CREATE ISAKMP POLICY=ike_ac PEER=10.10.10.1 KEY=1 MODE=AGGRESSIVE ENCALG=3DESOUTER HASH=SHA GROUP=2
SET ISAKMP POLICY=ike_ac LOCALID=vpn_ac SENDN=TRUE SENDD=TRUE
SET ISAKMP POLICY=ike_ac DPDMODE=BOTH
CREATE ISAKMP POLICY=ike_bc PEER=10.10.10.2 KEY=2 MODE=AGGRESSIVE ENCALG=3DESOUTER HASH=SHA GROUP=2
SET ISAKMP POLICY=ike_bc LOCALID=vpn_bc SENDN=TRUE SENDD=TRUE
SET ISAKMP POLICY=ike_bc DPDMODE=BOTH
CREATE IPSEC SAS=1 KEY=ISAKMP PROT=ESP ENC=3DESOUTER HASHA=SHA
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEY=ISAKMP STRING=1
CREATE IPSEC POLICY=isa INT=ppp0 AC=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
CREATE IPSEC POLICY=vpn_ac INT=ppp0 AC=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.10.10.1
SET IPSEC POLICY=vpn_ac LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=172.16.0.0 RMA=255.255.252.0
CREATE IPSEC POLICY=vpn_bc INT=ppp0 AC=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.10.10.2
SET IPSEC POLICY=vpn_bc LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=172.16.0.0 RMA=255.255.252.0
CREATE IPSEC POLICY=inet INT=ppp0 AC=PERMIT
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
ADD PING POLL=1 IP=10.10.10.1 CRI=5 NOR=5 UPC=5
ENABLE PING POLL=1
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 MODULE=PING EVENT=DEVICEUP POLL=1 SCRIPT=ac_up.scp
CREATE TRIGGER=2 MODULE=PING EVENT=DEVICEDOWN POLL=1 SCRIPT=ac_down.scp
# LOGIN secoff
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
