## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  150 2点間IPv6 IPsec VPN基本設定（自動鍵、両側アドレス固定、インターネットアクセスなし）
##  ルーターAのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASSWORD=PasswordS PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
ENABLE IPV6
ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe::1/64 PUBLISH=yes
ADD IPV6 INT=eth0 IP=1234::1/64
ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=eth0 NEXT=1234::2
ENABLE IPV6 ADVERTISE
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret"
CREATE ISAKMP POLICY=isakmp PEER=1234::2 KEY=1 IPVERSION=6
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
CREATE IPSEC POLICY="isakmp_mes" INT=eth0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP IPVERSION=6
CREATE IPSEC POLICY="ipsec_sa" INT=eth0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=1234::2 IPVERSION=6
SET IPSEC POLICY="ipsec_sa" LAD=3ffe::/64 RAD=2000::/64
CREATE IPSEC POLICY="icmp_nd" INT=eth0 ACTION=permit IPVERSION=6 ICMPTYPE=NDALL
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
# LOGIN secoff
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
