＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #69

# DNSリレー

DNSリレーは、ルーターに対するDNSリクエストを実際のDNSサーバーに中継する機能です。クライアント側で本製品をDNSサーバーに指定しておけば、サーバーのアドレスが変更されても、本製品に設定されているサーバーアドレスを変更するだけですむため、管理・保守効率が向上します。ここでは、IPまでの設定がすんでいるものと仮定して、DNSリレーの設定だけを解説しています。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。IPの設定までは終わっているものと仮定しています。

表 1
ISPのDNSサーバー | 11.22.33.44
ルーターのLAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24

DNSリレー設定

ここでは、DNSリレーの設定部分だけを示します。

1. 中継先のDNSサーバーアドレスを設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=11.22.33.44 ↓`

   > Note - DNSサーバーが複数存在するときは、次のようにしてセカンダリーDNSサーバーを指定することもできます。

   `ADD IP DNS PRIMARY=11.22.33.44 SECONDARY=11.22.33.45 ↓`
2. DNSリレーを有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`
3. 設定は以上です。LAN側のクライアントには、DNSサーバーアドレスとしてルーターのIPアドレス（192.168.10.1）を設定しておきます。クライアントからのDNSリクエストは、DNSリレー機能によってISPのDNSサーバー（11.22.33.44）に転送され、その応答が再びクライアントに転送されます。

メモ

■ DNSリレーの有効・無効、ルーターに設定されているDNSサーバーアドレスは、SHOW IPコマンドで確認できます。

`SHOW IP ↓`

■ ダイヤルアップ接続の場合など、DNSサーバーアドレスをIPCPネゴシエーションで自動取得している場合（ISPと接続するまでDNSサーバーアドレスが不定の場合）は、ADD IP DNSコマンドのPRIMARYパラメーター、SECONDARYパラメーターでDNSサーバーアドレスを設定する代わりに、INTERFACEパラメーターでISPとの接続に使用するWAN側インターフェースを指定します。たとえば、ppp0でISPと接続するときは次のようにします。

`ADD IP DNS INT=ppp0 ↓`

> Note - ADD IP DNSコマンドは、必ずADD IP INTERFACEコマンドの後に実行してください。特に設定ファイル（.cfg）を直接編集するような場合は、2つのコマンドの順序が入れ替わらないようにご注意ください。

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #69

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）