[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE FRAMERELAY CONGESTIONCONTROL

カテゴリー：フレームリレー / 輻輳制御

`ENABLE FRAMERELAY=fr-interface CONGESTIONCONTROL`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）

指定したフレームリレーインターフェースで輻輳制御（輻輳の検出と送信レートの制限）を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY CONGESTIONCONTROL
DISABLE FRAMERELAY DEBUG
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H