[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP IGMP

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ENABLE IP IGMP`

IGMP（Internet Group Management Protocol）を有効にする。
IGMPを使用するためには、本コマンドに加え、使用するインターフェースでもIGMPを有効にする必要がある（ENABLE IP IGMP INTERFACEコマンド）。デフォルトは無効。

関連コマンド

DISABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H