[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP COMMUNITYLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`ADD IP COMMUNITYLIST=1..99 [ENTRY=1..4294967295] {INCLUDE|EXCLUDE}={INTERNET|NOEXPORT|NOADVERTISE|1..4294967295}[,...]`

コミュニティーフィルターにエントリーを追加する。
コミュニティーフィルターは、BGP経路に対するフィルタリング機能の1つ。COMMUNITIES属性の値に基づいて経路をフィルタリング（INCLUDE、EXCLUDE）するときに使う。
コミュニティーフィルターは複数のエントリーから構成されるリスト。検索はエントリー番号の若い順に行われ、最初にマッチしたエントリーでアクション（INCLUDE、EXCLUDE）が実行される。
エントリーを持たないフィルターは「すべて許可」の意味になる。また、1つでもエントリーを持つフィルターには、末尾に「すべて拒否」となる暗黙のエントリーが存在する。
コミュニティーフィルターは、ルートマップのMATCH条件（ADD IP ROUTEMAPコマンドのMATCH COMMUNITYパラメーターに指定）として使用する。

パラメーター

COMMUNITYLIST: コミュニティーフィルター番号

ENTRY: フィルター内におけるエントリーの位置。省略時はフィルターの末尾に追加される。既存エントリーと同じ番号を指定した場合は、既存エントリーの前に新規エントリーが追加され、既存エントリー以降はひとつずつ後ろに下がる。

INCLUDE: コミュニティー番号、または、Well-knownコミュニティーを表すキーワードを指定する。カンマ区切りで10個まで指定できる。ここで指定したコミュニティーすべてが、経路エントリーのCOMMUNITIES属性に含まれている場合、許可（受け入れ）アクションが実行される。

EXCLUDE: コミュニティー番号、または、Well-knownコミュニティーを表すキーワードを指定する。カンマ区切りで10個まで指定できる。ここで指定したコミュニティーすべてが、経路エントリーのCOMMUNITIES属性に含まれている場合、拒否（破棄）アクションが実行される。

例

``■ コミュニティー値「100」にマッチするコミュニティーフィルター「1」を作成する。
`ADD IP COMMUNITYLIST=1 INCLUDE=100`

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP COMMUNITYLIST
SET BGP PEER
SHOW IP COMMUNITYLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H