[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD ISDN CLILIST

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`ADD ISDN CLILIST=0..99 NUMBER=isdn-number`

isdn-number: ISDN番号（1〜31文字。数字のみ）

発番号リストにISDN番号を登録する。
発番号リストは、着信時にどのISDNコールで応答するかを決定するとき（SEARCHフェーズ）や、着信呼の認証（CHECKフェーズ）に使用する。
具体的には、ISDNコールのSEARCHCLIパラメーターにリスト番号を指定した場合、および、CHECKCLIパラメーターにREQUIREDかPRESENTを指定し、なおかつCLILISTパラメーターでリスト番号を指定した場合に使用される。
外部からの着信時には、呼設定メッセージ内の発番号IEの情報が、発番号リスト内の番号と一致するかどうかをチェックする。このとき、番号のチェックは後方一致で行われるため、発番号IEが0312345678なら、発番号リスト内の5678、12345678、0312345678のいずれにもマッチする。

パラメーター

CLILIST: リスト番号

NUMBER: ISDN番号

例

``■ 発番号リスト「0」に2つの番号を追加する。
`ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=0123456789
ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=9876543210`

関連コマンド

DELETE ISDN CLILIST
SHOW ISDN CLILIST

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H