[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FRAMERELAY LI

カテゴリー：フレームリレー / 論理インターフェース

`SHOW FRAMERELAY[=fr-interface] LI[={ALL|logical-interface}] [COUNTER]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
logical-interface: フレームリレー論理インターフェース番号（FRLI。1〜1023）

フレームリレー論理インターフェース（FRLI）の情報を表示する。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

LI: 論理インターフェース番号

COUNTER: 統計カウンターを表示するときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show fr li

    Interface   LI    IfIndex   Type   Number of DLCs   User Modules
    ----------------------------------------------------------------------
    fr0         All                                     None
                0         4     NBMA   2                IP
                                                        ARP
                1         5     NBMA   2                IP
                                                        ARP
    ----------------------------------------------------------------------

    Manager > show fr=0 li=1

    Interface   LI    IfIndex   Type   DLCs       User Modules
    ------------------------------------------------------------------
    fr0         1     05        NBMA   0018       IP
                                       0019       ARP
    ------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名
LI | フレームリレー論理インターフェース（FRLI）番号。AllはすべてのFRLIを示す
IfIndex | FRLIのifIndex
Type | FRLIの種別。PTP（Point-To-Point）かNBMA（Non-Broadcast Multiple Access）
Number of DLCs | FRLIに所属しているDLCの数
User Modules | 上位のルーティングモジュール

表 2：LI指定時
Interface | インターフェース名
LI | フレームリレー論理インターフェース（FRLI）番号。AllはすべてのFRLIを示す
IfIndex | FRLIのifIndex
Type | FRLIの種別。PTP（Point-To-Point）かNBMA（Non-Broadcast Multiple Access）
DLCs | FRLIに所属しているDLC
User Modules | 上位のルーティングモジュール

関連コマンド

ADD FRAMERELAY LI
CREATE FRAMERELAY
DELETE FRAMERELAY LI
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG
SET FRAMERELAY DLC

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H