[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SHOW IP INTERFACE[=interface] [COUNTER]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

IPインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される。

COUNTER: このオプションを指定したときは、インターフェースのパケット送受信統計が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip interface

    Interface     Type     IP Address       Bc Fr PArp  Filt RIP Met.   SAMode  IPSc
    Pri. Filt     Pol.Filt Network Mask     MTU   VJC   GRE  OSPF Met.  DBcast  Mul.
    GArp VLAN Tag VLAN Pri VLAN TPID        InvArp      NotifyOSPFDown FlushARP
    --------------------------------------------------------------------------------
    LOCAL         ---      Not set          -  -  -     ---  --         Pass    --
    ---           ---      Not set          1500  -     ---  --         ---     ---
    On   none     none     -
    vlan1         Static   172.16.255.254   1  n  On    ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.0.0      1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    On   none     none     none             -           Yes            -
    eth0          Static   192.168.10.1     1  n  On    ---  01         Pass    Yes
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    On   100      2        8100             -           Yes            -
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名。「Local」はローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されたインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
IP Address | IPアドレス。0.0.0.0はIPアドレスが決まっていないことを示す
Bc | ブロードキャストアドレスの表現方法。0はオール0、1はオール1を示す。通常は1
Fr | MTU値を超えるパケットをフラグメント化するかどうか。yはDFビットを無視して常にフラグメント化することを示す。nはDFビットの指示に従うことを示す
PArp | プロキシーARPが有効かどうかを示す
Filt | トラフィックフィルター番号
RIP Met. | RIPメトリック
IPSc | IPsecポリシーが割り当てられているかどうか。YesかNo
Pri. Filt | プライオリティーフィルター番号
Pol.Filt | ポリシーフィルター番号
Network Mask | サブネットマスク。0.0.0.0はDHCP使用時などにサブネットマスクが未決定であることを示す
MTU | インターフェースの最大送信パケットサイズ（MTU）
VJC | VJ圧縮（Van JacobsonのTCP/IPヘッダー圧縮）を使用しているかどうか。PPPインターフェースでのみ有効
GRE | GREフィルター番号
OSPF Met. | OSPFメトリック
DBcast | このインターフェース下のネットワークに対するディレクティドブロードキャストを転送するかどうか。YesまたはNo
Mul. | マルチキャストパケットの扱い。On（送受信）、Rec（受信のみ）、Snd（送信のみ）、Off（送受信ともしない）
VLAN Tag | Ethernetインターフェースに設定されたVID
VLAN Pri | Ethernetインターフェースに設定された802.1pのユーザープライオリティー
FlushARP | PPPインターフェースのリンクアップを検出した際、すべてのダイナミックARPエントリーを削除するかどうか。PPPインターフェースでのみ有効

表 2：COUNTERオプション
Interface | インターフェース名。「Local」はローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されたインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
ifInPkts | 受信パケット数
ifOutPkts | 送信パケット数
ifInBcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifOutBcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifInDiscards | 受信後に破棄したパケット数
ifOutDiscards | 送信前に破棄したパケット数

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP COUNTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H