[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IPV6 MLD PROXY

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD

`ENABLE IPV6 MLD PROXY`

MLDプロキシー（ホストからのMLDパケットを上位のルーターに転送する）を有効にする。

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD PROXY
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SET IPV6 MLD INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H