[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`SHOW BOOTP RELAY`

DHCP/BOOTPリレーエージェントの設定情報および統計情報を表示する。転送先サーバーの一覧も表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bootp relay

    BOOTP Relaying Agent Configuration.

    Status       : ENABLED
    Maximum Hops : 4

    BOOTP Relay Destinations
    ------------------------
    192.168.10.100
    ------------------------

    BOOTP Counters
    ---------------
    InPackets    OutPackets    InRejects    InRequests    InReplies
    0000000083   0000000002    0000000000   0000000082    0000000001

表 1
Status | DHCP/BOOTPリレーエージェントの状態
Maximum Hops | DHCP/BOOTPパケットの最大ホップ数
BOOTP Relay Destinations | DHCP/BOOTPパケットの転送先IPアドレスリスト
InPackets | DHCP/BOOTPパケット受信数
OutPackets | DHCP/BOOTPパケット送信数
InRejects | DHCP/BOOTPパケット受信後破棄数（エラーによる）
InRequests | DHCP/BOOTP要求受信数
InReplies | DHCP/BOOTP応答受信数

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DELETE BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SET BOOTP MAXHOPS

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H