[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP COUNTER

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP COUNTER[={ALL|ARP|ICMP|INTERFACE|IP|MULTICAST|ROUTES|SNMP|UDP}]`

IPに関する統計情報（IP MIBの情報）を表示する。

パラメーター

COUNTER: 表示したい情報を指定する。省略時およびALL指定時はIP MIBの全情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip counter

    Management Information Block Counters
    -------------------------------------------------------------------------------

    IP Interface Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface       ifInPkts    ifInBcastPkts    ifInUcastPkts     ifInDiscards
    Type           ifOutPkts   ifOutBcastPkts   ifOutUcastPkts    ifOutDiscards
    --------------------------------------------------------------------------------
    eth0               19890              162            19728                0
    Static             19898              165            19733                0

    eth1               16922              162            16760                0
    Static             16916              165            16751                0

    --------------------------------------------------------------------------------

    IP counters

      inReceives .................. 36812       outRequests .................. 3287
      inHdrErrors ..................... 0       outDiscards ..................... 0
      inAddrErrors .................... 0       outNoRoutes ..................... 2
      inUnknownProtos ................. 0       forwDatagrams ............... 36816
      inDiscards ...................... 0       routingDiscards ................. 0
      inDelivers ................... 3296
      reasmReqds ...................... 0       fragCreates ..................... 0
      reasmOKs ........................ 0       fragOKs ......................... 0
      reasmFails ...................... 0       fragFails ....................... 0

    IP Gateway Discards

      tinyFragments ................... 0       spoofedPkts ..................... 0
      invalHdrOption .................. 0       dirBroadcasts ................... 0
      saSpoofedPkts ................... 0       ipsecSpoofedPkts ................ 0
      saBlockedPkts ................... 0       ipsecBlockedPkts ................ 0
      saEncodeFails ................... 0       ipsecEncodeFails ................ 0

    ICMP counters

      inMsgs ......................... 23       outMsgs ......................... 5
      inErrors ........................ 0       outErrors ....................... 0
      inDestUnreachs .................. 9       outDestUnreachs ................. 0
      inTimeExcds ..................... 9       outTimeExcds .................... 0
      inParamProbs .................... 0       outParamProbs ................... 0
      inSrcQuenchs .................... 0       outSrcQuenchs ................... 0
      inRedirects ..................... 0       outRedirects .................... 0
      inEchos ......................... 0       outEchos ........................ 5
      inEchoReps ...................... 5       outEchoReps ..................... 0
      inTimestamps .................... 0       outTimestamps ................... 0
      inTimestampReps ................. 0       outTimestampReps ................ 0
      inAddrMasks ..................... 0       outAddrMasks .................... 0
      inAddrMaskReps .................. 0       outAddrMaskReps ................. 0

    UDP counters

      inDatagrams ................... 651       outDatagrams .................. 862
      inErrors ........................ 0       noPorts ......................... 0

    EGP counters

      inMsgs .......................... 0       outMsgs ......................... 0
      inErrors ........................ 0       outErrors ....................... 0

    SNMP counters:
      inPkts .......................... 0       outPkts ......................... 0
      inBadVersions ................... 0       outTooBigs ...................... 0
      inBadCommunityNames ............. 0       outNoSuchNames .................. 0
      inBadCommunityUses .............. 0       outBadValues .................... 0
      inASNParseErrs .................. 0       outGenErrs ...................... 0
      inTooBigs ....................... 0       outGetRequests .................. 0
      inNoSuchNames ................... 0       outGetNexts ..................... 0
      inBadValues ..................... 0       outSetRequests .................. 0
      inReadOnlys ..................... 0       outGetResponses ................. 0
      inGenErrs ....................... 0       outTraps ........................ 0
      inTotalReqVars .................. 0
      inTotalSetVars .................. 0
      inGetRequests ................... 0
      inGetNexts ...................... 0
      inSetRequests ................... 0
      inGetResponses .................. 0
      inTraps ......................... 0
    -------------------------------------------------------------------------------

    Route Counters

     IP address       NextHop         Interface  Metric  Octets rcvd   Octets sent
    -------------------------------------------------------------------------------
     172.16.10.0      172.16.20.1     eth0          2            184           224
     172.16.20.0      0.0.0.0         eth0          1             72             0
     192.168.10.0     172.16.20.1     eth0          3        1361648       1360795
     192.168.20.0     0.0.0.0         eth1          1        1360867       1361648
     192.168.30.0     192.168.20.200  eth1          2              0             0
    -------------------------------------------------------------------------------

    IP Multicast Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface     ifInMultPkts   ifInMultDiscard   ifOutMultPkts   ifOutMultDiscards
    --------------------------------------------------------------------------------
    eth0                     0                 0               0                   0
    eth1                     0                 0               0                   0
    --------------------------------------------------------------------------------

    IP ARP counters

      arpRxPkts ....................... 2       arpTxPkts ....................... 0
      arpRxReqPkts .................... 1       arpTxReqPkts .................... 1
      arpRxRespPkts ................... 1       arpTxRespPkts ................... 1
      arpRxDiscPkts ................... 0       arpTxDiscPkts ................... 0

表 1：ARPカウンター
arpRxPkts | 受信ARPパケット総数
arpRxReqPkts | 受信ARP要求パケット数
arpRxRespPkts | 受信ARP応答パケット数
arpRxDiscPkts | 受信後に破棄したARPパケット数
arpTxPkts | 送信ARPパケット総数
arpTxReqPkts | 送信ARP要求パケット数
arpTxRespPkts | 送信ARP応答パケット数
arpTxDiscPkts | 送信前に破棄したARPパケット数

表 2：ICMPカウンター
inMsgs | ICMPパケット受信数
inErrors | ICMPエラーパケット受信数（ICMPチェックサムエラー、長さエラーなど）
inDestUnreachs | ICMP宛先到達不可能メッセージ受信数
inTimeExcds | ICMP時間超過メッセージ受信数
inParamProbs | ICMPパラメーター異常メッセージ受信数
inSrcQuenchs | ICMP送信抑制要求メッセージ受信数
inRedirects | ICMP経路変更要求メッセージ受信数
inEchos | ICMPエコー要求メッセージ受信数
inEchoReps | ICMPエコー応答メッセージ受信数
inTimestamps | ICMPタイムスタンプ要求メッセージ受信数
inTimestampReps | ICMPタイムスタンプ応答メッセージ受信数
inAddrMasks | ICMPアドレスマスク要求メッセージ受信数
inAddrMaskReps | ICMPアドレスマスク応答メッセージ受信数
outMsgs | ICMPパケット送信数
outErrors | ICMPパケット送信前破棄数
outDestUnreachs | ICMP宛先到達不可能メッセージ送信数
outTimeExcds | ICMP時間超過メッセージ送信数
outParamProbs | ICMPパラメーター異常メッセージ送信数
outSrcQuenchs | ICMP送信抑制要求メッセージ送信数
outRedirects | ICMP経路変更要求メッセージ送信数
outEchos | ICMPエコー要求メッセージ送信数
outEchoReps | ICMPエコー応答メッセージ送信数
outTimestamps | ICMPタイムスタンプ要求メッセージ送信数
outTimestampReps | ICMPタイムスタンプ応答メッセージ送信数
outAddrMasks | ICMPアドレスマスク要求メッセージ送信数
outAddrMaskReps | ICMPアドレスマスク応答メッセージ送信数

表 3：INTERFACEカウンター
Interface | IPインターフェース名
Type | インターフェース種別。Static、Dynamic、Inactiveのいずれか
ifInPkts | 受信パケット数
ifInBcastPkts | マルチキャストパケット受信数
ifInUcastPkts | ユニキャストパケット受信数
ifInDiscards | 受信後破棄パケット数
ifOutPkts | 送信パケット数
ifOutBcastPkts | マルチキャストパケット送信数
ifOutUcastPkts | ユニキャストパケット送信数
ifOutDiscards | 送信前破棄パケット数

表 4：IPカウンター
inReceives | 受信IPパケット数
inHdrErrors | 受信IPパケットのうち、ヘッダーエラーがあったものの数
inAddrErrors | 受信IPパケットのうち、アドレスエラーがあったものの数
inUnKnownProtos | 受信IPパケットのうち、上位プロトコルが未サポートだったものの数
inDiscards | 受信IPパケットのうち、IPレベルでのリソース不足により破棄されたものの数
inDelivers | 受信IPパケットのうち、上位層に配送されたものの数
reasmReqds | 受信IPパケットのうち、再構成が必要だったものの数
reasmOKs | 受信IPパケットのうち、再構成に成功したものの数
reasmFails | 受信IPパケットのうち、再構成に失敗したものの数
outRequests | 上位層から送信要求を受けたIPパケットの数
outDiscards | 送信対象IPパケットのうち、IPレベルでのリソース不足により破棄されたものの数
outNoRoutes | 送信対象IPパケットのうち、経路がないため破棄されたものの数
forwDatagrams | IPパケット転送数
routingDiscards | 転送対象IPパケットのうち、エラーがないにもかかわらず、バッファー容量不足などの要因で破棄されたものの数
fragCreates | 生成されたフラグメントの数
fragOKs | フラグメント化に成功したIPパケットの数
fragFails | フラグメント化が必要だが、フラグメント不可（DF）ビットが立っているためフラグメント化できなかったIPパケットの数
tinyFragments | Tiny Fragment攻撃と見なされ破棄されたIPパケットの数
invalHdrOption | 無効なIPオプションを含んでいたため破棄されたIPパケットの数
saSpoofedPkts | SA（Security Association）からのパケットのように見えるが、正しくエンコードされていなかったために破棄されたIPパケットの数
saBlockedPkts | SAに所属していないアドレスから送られたため、SAによって破棄されたパケットの数
saEncodeFails | SAのエンコーディングに失敗して破棄されたIPパケットの数
spoofedPkts | アドレス詐称により破棄されたIPパケットの数
dirBroadcasts | ディレクティドブロードキャストが禁止されているため破棄されたIPパケットの数
ipsecSpoofedPkts | IPsecの複合化に失敗したパケットの数
ipsecBlockedPkts | IPSecポリシーにより破棄されたかIPsecポリシーが見つからないパケットの数
ipsecEncodeFails | IPsecの暗号化に失敗したパケットの数

表 5：MULTICASTカウンター
Interface | IPインターフェース名。「LOCAL」はローカルIPインターフェースを示す
ifInMultPkts | 受信IPマルチキャストパケット数
ifInMultDiscard | 受信IPマルチキャストパケットのうち、破棄されたものの数
ifOutMultPkts | 送信IPマルチキャストパケット数
ifOutMultDiscards | 送信されずに破棄されたIPマルチキャストパケットの数

表 6：ROUTEカウンター
IP address | 経路の最終目的地
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Interface | 本経路宛てパケットを送出するインターフェース
Metric | メトリック
Octets rcvd | 本経路経由の受信オクテット数
Octets sent | 本経路経由の送信オクテット数

表 7：SNMPカウンター
inPkts | 受信SNMPパケット数
inBadVersions | 未サポートのバージョン番号を持つSNMPメッセージの受信総数
inBadCommunityNames | 不明なコミュニティー名を持つSNMPメッセージの受信総数
inBadCommunityUses | コミュニティー名とオペレーションの権限が一致しないSNMPメッセージの受信総数
inASNParseErrs | ASN.1構文エラーによりデコードできなかったSNMPメッセージの受信総数
inTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inReadOnlys | エラー状態フィールドに「readOnly」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数
inTotalReqVars | 受信したGetRequestおよびGetNextRequestメッセージに応じて読み出されたMIBオブジェクトの合計数
inTotalSetVars | 受信したSetRequestメッセージに応じて変更されたMIBオブジェクトの合計数
inGetRequests | 受信したGetRequestメッセージの総数
inGetNexts | 受信したGetNextRequestメッセージの総数
inSetRequests | 受信したSetRequestメッセージの数
inGetResponses | 受信したGetResponseメッセージの総数
inTraps | 受信したSNMPトラップの総数
outPkts | 送信SNMPパケット数
outTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」をセットして送信されたSNMPメッセージの数
outGetRequests | 送信したGetRequestメッセージの総数
outGetNexts | 送信したGetNextRequestメッセージの総数
outSetRequests | 送信したSetRequestメッセージの総数
outGetResponses | 送信したGetResponseメッセージの総数
outTraps | 送信したSNMPトラップの総数

表 8：UDPカウンター
inDatagrams | 受信UDPパケット数
inErrors | 受信UDPパケットのうち、UDPレベルでのエラーにより破棄されたものの数
outDatagrams | 送信UDPパケット数
noPorts | 受信UDPパケットのうち、終点ポートのリスナー不在のため破棄されたものの数

関連コマンド

SHOW IP INTERFACE
SHOW IP ROUTE
SHOW SNMP
SHOW TCP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H