[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW TELNET

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SHOW TELNET`

Telnetサーバーの状態などを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show telnet

    TELNET Module Configuration
    ------------------------------------------
    Telnet Server .................. Enabled
    Telnet Server Listen Port ...... 23
    Telnet Terminal Type ........... UNKNOWN
    Telnet Insert Null's ........... Off
    Telnet Com Port Control ........ Disabled
    Telnet Current Sessions ........ 0
    Telnet Session Limit ........... 30
    Telnet Idle Timeout ............ Off
    ------------------------------------------

表 1
Telnet Server | Telnetサーバーの有効・無効
Telnet Server Listen Port | TelnetサーバーのリスニングTCPポート
Telnet Terminal Type | Telnetサーバーへの接続時に送信する端末タイプ文字列
Telnet Insert Null's | CRのあとにヌル文字を挿入するかどうか
Telnet Com Port Control | 未サポート
Telnet Current Sessions | 現在確立しているTelnetセッション数
Telnet Session Limit | 同時確立可能なTelnetセッションの最大数
Telnet Idle Timeout | Telnetセッションのアイドル時タイムアウト（秒）

関連コマンド

DISABLE TELNET SERVER
ENABLE TELNET SERVER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC854, TELNET PROTOCOL SPECIFICATION
RFC855, TELNET OPTION SPECIFICATIONS
RFC856, TELNET BINARY TRANSMISSION
RFC857, TELNET ECHO OPTION
RFC858, TELNET SUPPRESS GO AHEAD OPTION
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1091, Telnet Terminal-Type Option
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H