＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #40

# フレームリレーによるIP2点間接続（IPアドレスに基づくポリシールーティング）

フレームリレー網を使って2つの拠点をIP接続します。この例ではさらに、IPポリシーフィルターを使って、特定アドレス間のトラフィックだけをCIR値の高いDLC経由でルーティングするよう設定しています。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 128Kbps | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
PVC状態確認手順（LMI） | Annex A | Annex A
DLCI（CIR）(1) | 16（16Kbps） | 16（16Kbps）
DLCI（CIR）(2) | 17（0Kbps） | 17（0Kbps）
WAN側（fr0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
サーバーのIPアドレス | 192.168.10.100 | （なし）

始点/終点IPアドレスによるDLCの振り分けは、次のようにします。

- サーバー（192.168.10.100）とネットワーク「192.168.20.0/24」の間のトラフィック：DLCI=16（CIR=16Kbps）
- その他のトラフィック：DLCI=17（CIR=0Kbps）

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. DLCI=16のCIRを16Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=16 CIR=16000 ↓`
5. DLCI=17のCIRを0Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=17 CIR=0 ↓`
6. 輻輳制御を有効にします。

   `ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓`
7. スロースタートメカニズムを有効にします。

   `ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓`
8. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
9. ポリシーフィルターを作成します。サーバー（192.168.10.100）からリモートネットワーク192.168.20.0/24へのトラフィックにはポリシー1を割り当てます。ポリシーフィルターの番号は100〜199です。

   `ADD IP FILTER=100 SO=192.168.10.100 SM=255.255.255.255 DEST=192.168.20.0 DM=255.255.255.0 POLICY=1 ↓`
10. その他のトラフィックにはポリシー2を割り当てます。

    `ADD IP FILTER=100 SO=192.168.10.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.20.0 DM=255.255.255.0 POLICY=2 ↓`
11. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。また、同インターフェースにポリシーフィルターを適用します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 POLICYFILTER=100 ↓`
12. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
13. 経路情報を設定します。サーバーからリモートネットワークへのトラフィック（ポリシー1）はDLCI=16を、その他のトラフィック（ポリシー2）はDLCI=17を使用するよう設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 POLICY=1 ↓
    ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=17 POLICY=2 ↓
    `
14. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. DLCI=16のCIRを16Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=16 CIR=16000 ↓`
5. DLCI=17のCIRを0Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=17 CIR=0 ↓`
6. 輻輳制御を有効にします。

   `ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓`
7. スロースタートメカニズムを有効にします。

   `ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓`
8. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
9. ポリシーフィルターを作成します。ローカルネット（192.168.20.0/24）からサーバー（192.168.10.100）へのトラフィックにはポリシー1を割り当てます。ポリシーフィルターの番号は100〜199です。

   `ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.100 DM=255.255.255.255 POLICY=1 ↓`
10. その他のトラフィックにはポリシー2を割り当てます。

    `ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.0 DM=255.255.255.0 POLICY=2 ↓`
11. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。また、同インターフェースにポリシーフィルターを適用します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 POLICYFILTER=100 ↓`
12. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
13. 経路情報を設定します。サーバーへのトラフィック（ポリシー1）はDLCI=16を、その他のトラフィック（ポリシー2）はDLCI=17を使用するよう設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=16 POLICY=1 ↓
    ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=17 POLICY=2 ↓
    `
14. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ 設定例中の「RESET FR=0」は、コマンドラインからfr0インターフェースの設定を行った場合に必要なものです。内蔵テキストエディター（EDIT）などで直接設定ファイルを記述する場合は「RESET FR=0」は不要です。
■ PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを使用する場合、フレームリレーのシステムパラメーターの1つであるError Threshold値（NN2パラメーター）の変更が必要になることがあります（本製品のデフォルト値は2）。たとえば、NTTのSuperRelayFRを使用している場合は、下記のコマンドを追加してNN2パラメーターの値を3に変更してください。

`CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
SET FR=0 NN2=3（追加） ↓
`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ SET FR=0 DLC=16 CIR=16000 ↓ SET FR=0 DLC=17 CIR=0 ↓ ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓ ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP FILTER=100 SO=192.168.10.100 SM=255.255.255.255 DEST=192.168.20.0 DM=255.255.255.0 POLICY=1 ↓ ADD IP FILTER=100 SO=192.168.10.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.20.0 DM=255.255.255.0 POLICY=2 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 POLICYFILTER=100 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 POLICY=1 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=17 POLICY=2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ SET FR=0 DLC=16 CIR=16000 ↓ SET FR=0 DLC=17 CIR=0 ↓ ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓ ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.100 DM=255.255.255.255 POLICY=1 ↓ ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.0 DM=255.255.255.0 POLICY=2 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 POLICYFILTER=100 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=16 POLICY=1 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=17 POLICY=2 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #40

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）